УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУК Иркутского академического драматического театра им.Н.П.Охлопкова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

№ 2 (Пристрой к театру - Камерная сцена)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилые помещения;

1.2. Адрес объекта: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 3 этажа, 5289,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 11636 кв.м.;

1.4. Год постройки здания: 1999, последнего капитального ремонта – 1999;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017, капитального 2017;*

1.6. Название организации (учреждения): полное наименование – Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им.Н.П.Охлопкова, краткое наименование – ОГАУК Иркутский академический драматический театр им.Н.П.Охлопкова;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 664003. г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

2.1. Сфера деятельности: культура;

2.2. Виды оказываемых услуг: Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 94;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ост. «Филармония», автобусы, маршрутные такси, ост. «Ленина» автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - частично автобусы, троллейбусы;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.;

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да, частично;*

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет;*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДЧ-И (С, Г,У)* |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДП-В* |  | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*) | *ДП-В* | 23 | 3-5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДП-В* | 22 | 6 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДЧ-И (С, Г,У)* | 17-21 | 7-12 |
| 6 | Система информации и связи (*на всех зонах*) | *ДЧ-В* |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДЧ-И (К, О, У)* |  | 13-15 |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И*.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  *(вид работы)\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *текущий ремонт* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *не нуждается* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *не нуждается* |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | *не нуждается* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 8 | Все зоны и участки | *индивидуальное решение с ТСР* |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. | Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. | Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4 | Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. | Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. | Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
|  | Результаты фотофиксации на объекте | на 18 л. |
|  | Поэтажные планы, паспорт БТИ | на 1 л. |

6. Подписи

|  |  |
| --- | --- |
| Власевский А.Н. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Захаров В.И. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Змеенкова И.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данилина О.Н. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Киселева О.М. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Макарова Е.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Стрельцов А.С. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок) - нежилые помещения, 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | | Вход (входы) на территорию | нет |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | | Путь (пути) движения на территории | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | | Автостоянка и парковка | есть |  | 18 | Бордюрный камень не занижен | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;  - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Занизить бордюрный камень, либо оборудовать съезд с бордюра и заезд на него резиновым съездом; | Текущий ремонт |
| 1.6 | Общие требования к зоне | | В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие:  - хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);  - наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения);  - выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;  - наличие мест отдыха (рекомендуется). | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\**\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-И(С,Г,У)* |  | 1 | *Текущий ремонт* |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: С целью адаптации территории, прилегающей к зданию, для МГН, при наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей, рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание - нежилые помещения - 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | | Лестница (наружная) | есть |  | 16 |  |  |  |  |
| 2.2 | | Пандус (наружный) | нет |  | 16 |  |  |  |  |
| 2.3 | | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | | Дверь (входная) | есть |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 2.5 | | Тамбур | есть | 1-6, 57 | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | Общие требования к зоне | | - основным требованием к этой зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне;  - при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом;  - при входе с уровня поверхности земли элементы - лестница (наружная), пандус ( наружный), входная площадка (перед дверью) могут отсутствовать | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входы) в здание | *ДП-В* |  | 1,2 | *не нуждается* |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Зона вход (входы) в здание соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) - нежилые помещения

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 56 | 3-5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 3,4 |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Общие требования к зоне | - с точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям;  - требование к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации;  - при организации путей движения на объекте обеспечивается:  - использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки, прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов;  - обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней. | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)*\*\**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Путь (пути) движения внутри здания | ДП-В | 23 | 3-5 | *не нуждается* |

*\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания соответствуют требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зальная форма обслуживания

- нежилые помещения, 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование функционально-планировочного элемента | | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | | Кабинетная форма обслуживания | | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | | Зальная форма обслуживания | | есть | 22 | 6 |  |  |  |  |
| 4.3 | | Прилавочная форма обслуживания | | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | | Кабина индивидуального обслуживания | | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Общие требования к зоне | | - обеспечение инвалидов не менее 5% мест в театральных залах, но не менее двух мест при предоставлении услуг по показу спектаклей;  - коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного согласования с организатором посещения специальной группы - реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты населения;  - с точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий – наружу;  - помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли;  - размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий; | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)*\*\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 22 | 6 | не нуждается |

*\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – (Зрительный зал) соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений - нежилые помещения

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | | Туалетная комната | есть | 17-21 | 9 -12 | Универсальные кабины на объекте отсутствуют | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;  - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | - обустройство санузлов поручнями для умывальника и унитаза;  - обустройство унитаза насадкой | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 5.2 | | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 23 | 17 |  |  |  |  |
| 5.4 | Общие требования к зоне | | - наличии на объекте (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более).  Организациями культуры обеспечиваются:  - условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том числе, окон касс, проходов);  - условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) | 17-21, 23 | 9-12, 17 | *индивидуальное решение с ТСР* |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Для обустройства санитарно-гигиенических помещений требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте - нежилые помещения , 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Знаки и символы отсутствуют | Все категории инвалидов | Установить информационный сенсорный терминал (напольный компьютер с сенсорным экраном) со специальным программным обеспечением | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | с нарушениями слуха | Обустройство информационной системой для слабослышащих | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Предупреждающие и направляющие элементы информирования для инвалидов отсутствуют;  Объект не оснащен знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | С нарушениями зрения | Устройство тактильной мнемосхемы  - Применение направляющей тактильной плитки, лент  - Маркировка проемов и дверей | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6.4 | Общие требования к зоне | - Объекты оснащаются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в легкочитаемой и понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями, дублированием систем информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования.  - Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными).  - Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объекта; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации. | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Система информации на объекте | *ДЧ-И* |  |  | *индивидуальное решение с ТСР* |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Для обеспечения системы информации на объекте требуются продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств